**Извод из Плана детаљне регулације блока између улица: Дунавске, Тадеуша Кошћушка и Булевара војводе Бојовића, Градска општина Стари град („Сл.лист града Београда“, бр.9/12);**

**(УП Интерцептор – деоница 2)**

**2.8.2. Канализациона мрежа**

**Планирано решење**

За употребљене воде градске канализације предвиђено је да се усмере, директно или потисом преко КЦС „Дорћол˝ у време високог нивоа Дунава или преко постојеће канализационе црпне станице КЦС Дорћол, у време високог нивоа Дунава. За употребљене воде градске канализацијепредвиђено је да се усмере, директно или потисом преко КЦС Дорћол на пројектовани главни градски колектор за употребљене воде – Интерцептор, којим се све употребљене воде централног канализационог система одводе у планирано постројење за пречишћавање отпадних вода – ППОВ «Велико село», на обали Дунава.

Кроз територију Плана пролази планирани Интерцептор и то његова потисна деоница дуж Булевара војводе Бојовића чији коридор мора бити сачуван јер се ради о изузетно важном градском објекту који не трпи померања. На овој деоници нису могућа прикључења јер ту Интерцептор Ø1100mm функционише као потисни цевовод.

За сливно подручје канализационе црпне станице КЦС „Дорћол˝ потребно је још изградити планирани потисни вод од КЦС „Дорћол˝ до Интерцептора, затим сам Интерцептор и постројење за пречишћавање отпадних вода Централног система у Великом селу -ППОВ «Велико село».

|  |  |
| --- | --- |
| A map of a city  Description automatically generated | A white sheet with text and symbols  Description automatically generated with medium confidence |
| План канализационе и водоводне мреже у Булевару војводе Бојовића | |